GKI MEMO Duschwanne Rechteck, 1400 x 900 x 30 mm

Duschwanne aus gegossenem Sanitäracryl, 4 mm, 2-fach verstärkt, mit durchgängigem Bodenbrett und Wannenrandverstärkung. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Duschwannenfüße oder Duschwannenträger, gefertigt nach DIN EN 14527.

Abmessungen / Technische Daten:

Länge: 1400 mm

Breite: 900 mm

Tiefe: 35 mm

Wannenrand Höhe: 30 mm

Gewicht: 20 kg

Ablaufloch: 90 mm

Form: Rechteck

Farbe: weiss

Zusatzausstattungen:

GKIDWG6FX - Duschwannenuntergestell für Duschwannen bis 1400 x 900 mm, mit 6 Füßen, Verstellbereich 87 - 155 mm

GKIMOW - Montagewinkel

GKIWAK - Wannenanker

GKIPLS - Polierset für Acrylprodukte

GKIDWABLTPAC - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: chrom

GKIDWABLTPAW - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: acryl-weiss

GKIDWABLTPWMA - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: weiss matt

GKIDWANTIR - Anti-Rutsch-Beschichtung, GB2 C nach DIN 51097

Illbruck Wannenträger: 17.038.489

Schedel Wannenträger: SD 94 215

Hersteller: GKI

Serie: MEMO

Artikelnummer: MEDW14090REW

Stand: 05-2020

Änderungen und Irrtum vorbehalten.