GKI SYLT Duschebene Quadrat, 900 x 900 x 30 mm

Duschwanne aus gegossenem Sanitäracryl, 4 mm, 2-fach verstärkt, mit durchgängigem Bodenbrett und Wannenrandverstärkung. Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung, Duschwannenfüße oder Duschwannenträger, gefertigt nach DIN EN 14527.

Abmessungen / Technische Daten:

Länge: 900 mm

Breite: 900 mm

Tiefe: 25 mm

Wannenrand Höhe: 30 mm

Gewicht: 15 kg

Ablaufloch: 90 mm

Form: Quadrat

Farbe: weiss

Zusatzausstattungen:

GKIDWF - 1 Paar Duschwannenfüße, Verstellbereich 95 - 120 mm

GKIMOW - Montagewinkel

GKIWAK - Wannenanker

GKIPLS - Polierset für Acrylprodukte

GKIDWABLTPAC - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: chrom

GKIDWABLTPAW - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: acryl-weiss

GKIDWABLTPWMA - Duschwannenablauf VIEGA Tempoplex Plus, Ablaufleistung 51 l/min. nach EN 274, Farbe: weiss matt

GKIDWANTIR - Anti-Rutsch-Beschichtung, GB2 C nach DIN 51097

Hersteller: GKI

Serie: SYLT

Artikelnummer: SYDW90QW

Stand: 05-2020

Änderungen und Irrtum vorbehalten.