GKI MIGU-Soft Mineralgussduschwanne, Rechteck, 1400 x 900 x 35 mm

Vorteile von Mineralguss:

• lange Lebensdauer

• hohe Stabilität

• einfache Montage

• wärmespeichernd

• geräuscharm

• barrierefreier Einbau möglich (DIN 18040 Teil 1 und 2)

• mit Rollstuhl befahrbar

• Antirutsch-Beschichtung erhältlich (DIN 51097 Klasse C)

Abmessungen / Technische Daten:

Länge: 1400 mm

Breite: 900 mm

Tiefe: 20 mm

Wannenrand Höhe: 35 mm

Gewicht: 65 kg

Ablaufloch: 90 mm

Form: Rechteck

Farbe: weiss

Zusatzausstattungen:

MISODWFSET8 - Set Duschwannenfüße bestehend aus 8 Stk. Duschwannenfüße, Verstellbereich 90-130 mm

MISODW90140WAR - Ausführung mit Anti-Rutsch-Beschichtung (Rutschsicherheitsklasse: GB2 C nach DIN51097)

Hersteller: GKI

Serie: MIGU

Artikelnummer: MISODW90140W

Stand: 05-2020

Änderungen und Irrtum vorbehalten.